FISA TEHNICA SUPORTI AER CONDITIONAT L=600

**DENUMIRE PRODUS**: **SUPORTI AER CONDITIONAT AMBUTISATI LATI 9.000-12000. BTU( L-600 MM)**

**DESCRIERE PRODUS**:

* Set suporti pentru sustinerea unitatii exterioare de aer conditionat
* Setul contine 2 suporti cu dimensiuni de 400 mmX 600 mm x 45 mm
* Suportii sunt recomandati pentru aparatele de aer conditionat de capacitati 9000-12.000 BTU
* Suportii de aer conditionat trebuie utilizati numai in scopul pentru care au fost fabricati si pentru capacitatile indicate (35-50 kg)
* Calitate foarte buna si durabilitate
* Se monteaza foarte repede si usor
* Rezistenta la uzura si coroziune
* Material: tabla zincata 2 mm si vopsire cu pulbere in camp elctrostatic
* Culoare alba

***ATENTIE!***

*Unitatile de aer conditionat au compresorul situat intr-una din partile laterale a unitatii externe.Din aceasta cauza greutatea sprijinita pe fiecare din cele doua console este diferita .Consola de pe partea compresorului va trebui sa sustina o greutate mai mare fata de cealalta consola.*